Hauptmengen Leistungsverzeichnis Friedhofstraße

Bauteil 0:

- Baustelleneinrichtung

- Verkehrssicherung

- Kampfmitteluntersuchung

Bauteil 1 / 4– Straßenbau / gemeinsame Leistungen:

- ca. 390 m3 Boden lösen und Verwerten; EBV RC-1

- ca. 1110 m3 SoB aufnehmen und Verwerten; EBV RC-1

- ca. 2.460 m2 Planum herstellen

- ca. 1.890 m2 Asphalt fräsen / aufnehmen RuVA A

- ca. 365 m Sickerleitungen DN 100 herstellen

- ca. 345 m Mehrzweckleitungen DN 250 herstellen

- ca. 25 m Anschlussleitungen herstellen

- 10 St Straßenabläufe liefern und einbauen

- ca. 750 m3 Frostschutzschicht herstellen

- ca. 380 m2 Schottertragschicht herstellen

- ca. 1.570 m2 Asphalttragschicht AC 22 T N 10 cm dick herstellen

- ca. 1.570 m2 Asphaltdeckschicht AC 8 D N 4 cm dick herstellen

- ca. 750 m Anschlussfugen m. Fugenmassen Typ N 2

- ca. 340 m2 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton (Ökopflaster) herstellen

- ca. 695 Hoch- / Rundborde aus Granit herstellen

- ca. 180 m Tiefborde aus Beton herstellen

- ca. 250 m Leitungsgraben herstellen

- Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage mit 8 St. Straßenbeleuchtungspunkte inkl. Kabel- / Leitungsbau

Bauteil 2 / 3 Tiefbau ZEV Strom / eins

- ca. 830 m Leitungsgraben herstellen