Stadtverwaltung Zwickau ∙ Postfach 20 09 33 ∙ 08009 Zwickau

Tiefbauamt, SG Wasserwirtschaft

Bearbeiter: Thomas Liebisch

Sitz: Verwaltungszentrum Werdauer Str. 62

Telefon: 0375/836631

Telefax: 0375/836666

E-Mail\*: thomas.liebisch@zwickau.de

Ihre Nachricht vom:

Ihr Zeichen:

Geschäftszeichen:

(bitte bei Antwort angeben)

Zwickau, d. 15.05.2025

**Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran für die Gewässerunterhaltung**

Leistungsbeschreibung

*Das Tiefbauamt der Stadt Zwickau beabsichtigt die Ersatzbeschaffung eines Allrad- LKW als Kipper mit Anbaukran für die Gewässerunterhaltung.*

*Das Fahrzeug soll folgende technische Eigenschaften erfüllen:*

1. **Fahrzeugbeschreibung**

- 2-Seiten–Kipper, zweiachsig, zuschaltbarer Vorderachsantrieb

- Einzelbereifung - Gelände

- Länge: max.7 m – Breite: max.2,5 m,

- zul. Gesamtgewicht: 10.500 -14.500 kg,

- Dieselmotor mit Schadstoffklasse min. Euro VI E, Leistung:170 -190 kW

- Rußpartikelfilter

- fest am Fahrzeugheck montierter Teleskopkran mit Funk- Fernbedienung

- Metall-Werkzeugkiste hinter dem Fahrerhaus

- Fahrerhaus und Kippbrücke in komunalorange (RAL 2011)

- Fahrgestell schwarz

- Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710 (Warnmarkierung gem. § 35 (6) StVO)

- Korrosionsschutz des kompletten Fahrzeuges

- Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung

- Anhängerkupplung für Zentralachsanhänger

- Anhängerbremsanschluss am Rahmenende

- verschiedene Anhängersteckdosen

- 2 Doppelblitz Rundumkennleuchten sowie zwei LED-Zusatzscheinwerfer, montiert auf

einem Dachlampenbügel

- Fahrzeugsicherheitsausstattung gemäß gesetzlichen Vorgaben incl. Abbiegeassistent

rechts und links

- Schmutzfänger an beiden Achsen

- Bordwerkzeug

1. **Abmessungen**

-Radstand zwischen 1. und 2. Achse: max. 3300 mm tatsächlich…………………mm

-Fahrzeuggesamtlänge max. 7500 mm tatsächlich…………………mm

-Fahrzeughöhe (ohne Aufbauten) max. 3500 mm tatsächlich…………………mm

-Fahrzeugbreite ohne Spiegel max.2500 mm tatsächlich…………………mm

-Bodenfreiheit min. 250 mm tatsächlich ……………… mm

1. **Technische Daten**

-zulässiges Gesamtgewicht: max.14.500 kg

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

………………………………………………………………………………………………………………………………………kg

-Nutzlast netto (ohne Gewicht Kran) min: 2.300 kg

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

………………………………………………………………………………………………………………………………………kg

-zulässige Anhängelast: min.10.000 kg

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

………………………………………………………………………………………………………………………………………kg

1. **Motor**

-Dieselmotor, der die Vorgaben der Ja/Nein

Abgasnorm Euro VI E erfüllt

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Leistung min.170 kW Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

………………………………………………………………………………………………………………………….kW

-Rußpartikelfilter Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

-Rußpartikelfilter Austausch erforderlich Ja/Nein

ab km-Stand bzw. Jahre

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……………………...……………………………………………………………………………………………………………..……

-Kosten für Rußpartikelfilter

Tausch bzw. Reinigung (netto)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Motorbremse mit min. 170 kW Bremsleistung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kraftstofffilter, beheizt Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-elektronisches Motormanagement Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Luftansaugung erhöht Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kühlerfrostschutz bis -40° C Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kraftstoffbehälter min. 120 ltr., abschließbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Tankbehälter für Zusatzstoffe (Ad Blue), min 25 ltr., abschließbar Ja/Nein

(Schlüssel gleichschließend mit Kraftstoffbehälter)

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Verbrauch an Zusatzstoffen (Ad Blue)

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kraftstoffverbrauch innerorts bei voller Beladung

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kraftstoffverbrauch außerorts bei voller Beladung

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. **Getriebe**

-manuelles Schaltgetriebe mit Schaltkraftunterstützung Ja/Nein

min. 6 Vorwärts und ein Rückwärtsgang sowie

Untersetzung

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Verteilergetriebe zuschaltbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Hydraulikpumpe für Kipperbetrieb Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

**6. Fahrerhaus**

-Nahverkehrsfahrerhaus in der Farbe RAL 2011 Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Fahrerhauslagerung/ Schwingungsdämpfung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Fahrerhaus hydraulisch kippbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Dachluke/Lüftungsklappe, manuell zu bedienen Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Komfort- Fahrersitz, gepolstert, höhen-, längs-, neigungsverstellbar Ja/Nein

Rückenlehne verstellbar, luftgefedert mit Lendenwirbelstütze und

höhenverstellbarer Kopfstütze

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Beifahrersitz, gepolstert, höhen-, längs-, neigungsverstellbar Ja/Nein

Rückenlehne verstellbar, gefedert mit höhenverstellbarer Kopfstütze

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Frontscheibe getönt Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Automatik– Sicherheitsgurte für beide Sitze Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Fahrerhaustüren mit Ablageschalen und Armstützen Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-zusätzliche Ablagefächer im Fahrerhaus Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Stoßstange vorn 3- geteilt Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Außenspiegel beheizbar und elektrisch verstellbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Frontspiegel auf der Beifahrerseite Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Fahrer- und Beifahrertür mit elektrischen Fensterhebern Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Außentemperaturanzeige im Display Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Sonnenrollos Fahrer und Beifahrerseite Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……………………………………………………………………………………………………………………………..………….

-Kleiderhaken für Fahrer und Beifahrer Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ………………………………………………………………………………………………………………………..………………

-Einstiegsbeleuchtung an beiden Türen Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kunststoff- oder Gummiauskleidung des Fahrerhausbodens Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-herausnehmbare Fußmatten aus Gummi auf der Fahrer- Ja/Nein

und Beifahrerseite

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Kotflügelblenden-Verbreiterung nach EU Richtlinie 91/226/EWG Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Lenkung mit Lenkkraftunterstützung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

*-*Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Feuerlöscher als 2,5 kg Pulverlöscher, Anbringung im Ja/Nein

Fahrerhaus an gut erreichbarer Stelle

Einbauort vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-12 V Steckdose in der Mittelkonsole Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Funk-Fernbedienung für die Fahrerhaustüren mit 4 Schlüsseln Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-leistungsfähige, individuell einstellbare Heizungs- und Lüftungsanlage Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Rot-weiße Warnmarkierung am Fahrerhaus und an der Kippbrücke Ja/Nein

entsprechend DIN 30710

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ………………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. **Rahmen/Achsen/Federn/Bremsen**

-Stabilisatoren an beiden Achsen bzw. verstärkte Vorder- und Hinterachse Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-angetriebene Vorderachse, manuell zuschaltbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-manuell zuschaltbare Differentiale Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Lufttrockner, beheizt Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Geländereifen, Reifengröße min. 365/80 R 20 Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-werkseitige Lösung für den Seitenanfahrschutz Ja/Nein

sowie die Kotflügel an Vorder- und Hinterachse

mit EU – gerechtem Verwirbelungsschutz

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-ein Ersatzrad, lose beiliegend Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Trommelbremsen oder gekapselte Scheibenbremsen Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-ABS Bremse, abschaltbar Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Druckluftversorgungseinheit, beheizt Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Anhängerkupplung mit 40 mm-Zugöse für Zentralachsanhänger Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Anhängerbremsanschluss mit 2 Leitungen am Rahmenende Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. **Elektrik**

-Bordspannungsnetz 24 V Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Batterien 2x12 V, wartungsarm, min. 130 Ah Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Batterieabdeckung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Lichtmaschine, min. 100 Ah Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Frontscheinwerfer mit LED Leuchtmittel Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Metall-Schutzgitter vor den Frontscheinwerfern Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Tagfahrlicht Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Rückfahrwarneinrichtung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-2 Rundum Kennleuchten, Doppelblitz, gelb (z.B. Hänsch, Ja/Nein

Saturn oder baugleich), montiert links und rechts auf einem

Dachlampenbügel, vom Armaturenbrett aus zu schalten.

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-2 zusätzliche, leistungsstarke LED Scheinwerfer, montiert Ja/Nein

ebenfalls auf dem Dachlampenbügel, vom Armaturenbrett

aus zu schalten

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Anhängersteckdose 24 V, 15-polig Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Anhängersteckdose 24 V, 7-polig Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Anhängersteckdose 12 V, 13 –polig Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-ABS- Steckdose Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Radio, Antenne, Lautsprecher (Vorbereitung) Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Freisprecheinrichtung Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Sicherungskasten mit Stecksicherungen im Fahrerhaus Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Öldrucküberwachung und Motortemperaturanzeige Ja/Nein

im Armaturenbrett

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

1. **Kippbrücke**

-2–Seiten Kipper (rechts/links) in der Farbe RAL 2011 Ja/Nein

(z.B. Meiller oder vergleichbar)

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Dimension min. 3100x2200x500 mm Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Materialstärke Boden min. 4 mm Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……

……………………………………………………………………………………………………………………………..……- --

-Bordwandhöhe vorn: 800 mm, Borwandhöhe Seiten und hinten: 500 mm, Ja/Nein

hintere Bordwand starr

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Materialstärke Seitenwände min.3 mm Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……

-Seitenwände nach unten ab klappbar und federentlastet Ja/Nein

mit handbetätigten Klauenverschlüssen

……………………………………………………………………………………………………………….…….………………..……

-Kippventilbetätigung im Fahrerhaus Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……………………………………………………………………………………………………………………….….…………..……

-Metallleiter zum Aufsteigen auf die Kippbrücke. Die Ja/Nein

Befestigung der Leiter soll unter der Kippbrücke erfolgen

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..……

-min. 4 versenkbare Zurrpunkte im Kipperboden Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……

-Rot-weiße Warnmarkierung an der Kippbrücke und am Fahrerhaus Ja/Nein

entsprechend DIN 30710

tatsächlich: vom Bieter einzutragen ……………………………………………………………………………………………………………………..…..…………..……

1. **Anbaukran**

-Anbaukran mit Funk-Fernbedienung, fest am Fahrzeugheck Ja/Nein

montiert, teleskopierbar mit einer Mindestauslage von 11 m

und einer Mindesttragfähigkeit von 400 kg bei Maximalauslage,

hydraulisch ausfahrbare Abstützung mit Standsicherheits-

überwachung in allen Abstützpositionen, Kniehebelsystem

am Knickarm, separater Ölkühler, KTL-Beschichtung,

Befüllung des Hydrauliksystems mit biologisch abbaubarem

Hydrauliköl (z.B. Panolin oder gleichwertig).

Vorbereitung für Greiferbetrieb; ein 2-Schalen Greifer des Typs

Kinshofer C 03H-40 ist beim Auftraggeber vorhanden und soll

zukünftig an dem Kran betrieben werden. Der Greifer kann vor

der Abgabe eines Angebotes im Bauhof des Tiefbauamtes

(Brander Weg 6, 08060 Zwickau) besichtigt werden.

Da der Greifer im Normalbetrieb dauerhaft montiert bleibt und

damit der Kran in Transportstellung des Fahrzeuges immer

„teilausgezogen“ bleiben wird, ist aufbautechnisch sicherzustellen,

dass die zulässige Fahrzeuggesamthöhe nicht überschritten wird

und die Stabilität des Anbaugerätes während der Fahrt dauerhaft

gewährleistet bleibt

tatsächlich: vom Bieter einzutragen

…………………………………………………………………………………………………….…………………………..……

**10.1.** **Kranservice**

-Die nächste Kundendienstwerkstatt für den Kran muss sich innerhalb einer Entfernung

von maximal 40 km vom Stadtgebiet Zwickau entfernt befinden. Alle, für den störungs

freien Betrieb des Kranes notwendigen Serviceleistungen bzw. Garantieansprüche wer-

den über die nachfolgend genannte Kundendienstwerkstatt ausgeführt und abgerechnet.

Anschrift der nächstgelegenen Kundendienstwerkstatt

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. **Werkzeugkiste**

-Zwischen Fahrerhaus und Kippbrücke ist eine, beim Auftraggeber Ja/Nein

vorhandene Werkzeugkiste aus nichtrostendem Metall mit

folgenden Maßen einzubauen.

Länge: 2,10 m

Breite: 0,50 m

Höhe: 0,60 m

Diese Kiste kann ebenfalls vor Abgabe eines Angebotes im Bauhof des Tiefbauamtes

(Brander Weg 6 in 08060 Zwickau) besichtigt werden.

tatsächlich: vom Bieter einzutragen:

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………

**12. Sonstige Ausstattung**

-Korrosionschutz des kompletten Fahrzeuges (ohne orange Flächen) Ja/Nein

mit Dinitrol oder gleichwertigem Produkt

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………….………..……

-Verbandskasten im Fahrerhaus Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

-Warndreieck Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

-Warnlampe im Fahrerhaus Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

-Bordwerkzeug Ja/Nein

tatsächlich: vom Bieter einzutragen …………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

-Besonders hervorzuhebende Ausstattungsmerkmale oder Fahrzeugeigenschaften

Bei Bedarf vom Bieter ergänzen:

…………………………… …………………………………………………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

**13. Mängelansprüche**

-Zeitraum für Mängelansprüche für das Gesamtfahrzeug mindestens 24 Monate / 60 tkm

tatsächlich: ………………………………………… Monate.

-Zeitraum für Mängelansprüche auf den Antriebsstrang mind. 24 Monate

tatsächlich: ………………………………………… Monate

-Zeitraum für Mängelansprüche auf Durchrostung mind. 24 Monate

tatsächlich: ………………………………………… Monate

-Zeitraum für Mängelansprüche auf den Anbaukran mind. 24 Monate

tatsächlich: ………………………………………… Monate

-Sonstige Angaben zu den Zeiträumen für Mängelansprüche

………………………………………………………………………………………………………………………………………

**14.** **Wartung**

Die nächste Kundendienstwerkstatt muss sich innerhalb einer Entfernung von maximal 20 km vom Stadtgebiet Zwickau befinden. Alle Serviceleistungen bzw. Garantieansprüche werden über die nachfolgend genannten Kundendienstwerkstätten ausgeführt bzw. abgerechnet.

**Anschriften der nächstgelegenen Kundendienstwerkstätten**

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Werkstattstundensatz**

1.Werkstattstundensatz ohne MwSt:…………………………………………………………………………€

2.Werkstattstundensatz ohne MwSt:…………………………………………………………………………€

**Anfahrkosten Monteur (Hin- und Rückfahrt)**

(als Zieladresse ist anzunehmen: Brander Weg 6 in 08060 Zwickau)

1.Werkstatt (ohne MwSt):……………………………………………………..……………………………..km/€

2.Werkstatt (ohne MwSt):……………………………………………………………………………………..km/€

**Entfernung zwischen Werkstatt und Bauhof (Brander Weg 6)**

1.Werkstatt:………………………………………………………………………………………………………………km

2.Werkstatt:………………………………………………………………………………………………………………km

**Servicedurchsichten (ohne MwSt)**

1.Servicedurchsicht (Lohn- und Materialkosten für die, vom Hersteller vorgesehene 1. Durchsicht)

pauschal:……………………………………………………………………………………………………………………...€

Intervallvorgaben vom Bieter einzutragen (km, Betriebsstunden, Jahr)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.Servicedurchsicht (Lohn- und Materialkosten für die, vom Hersteller vorgesehene 2. Durchsicht)

pauschal:……………………………………………………………………………………………………………………...€

Intervallvorgaben vom Bieter einzutragen (km, Betriebsstunden, Jahr)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.Servicedurchsicht (Lohn- und Materialkosten für die, vom Hersteller vorgesehene 3. Durchsicht)

pauschal:……………………………………………………………………………………………………………………...€

Intervallvorgaben vom Bieter einzutragen (km, Betriebsstunden, Jahr)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Sollten noch weitere Wartungs- und Servicevorschriften bestehen, sind diese durch den Bieter nachfolgend anzuzeigen:**

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

**15. Allgemeines**

* Zertifizierung des Auftragnehmers nach ISO 9001 (Nachweis beifügen)
* Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Güterbeförderung gem. EN 12640
* Lärmarm nach 92/97 EWG, max. 80 dB (Eintragung in Zulassung)
* UVV-, DEKRA-, und Fahrtenschreiberabnahme (gem. §§19,21 und 57 StVZO)
* Personalisierung des Fahrtenschreibers
* Der Übergabetermin für das einsatzbereite Fahrzeug ist spätestens 8 Monate nach Erteilung des Lieferzuschlages
* Lieferung frei Haus an Stadt Zwickau, Tiefbauamt, Kommunaler Bauhof, Brander Weg 6 in 08060 Zwickau
* 2 Jahre Garantie /Gewährleistung auf das Komplettfahrzeug und den Anbaukran

(gem. § 314,Nr.3 VOL/B)

* Zahlungsfrist für das Fahrzeug: ohne Abzug 30 Tage nach Lieferung (§17 VOL/B)
* Einweisung: Der Auftragnehmer führt bei der Übergabe des Fahrzeuges eine Einweisung durch. Diese ist Bestandteil des Leistungsumfanges
* Dokumentation: Folgende Dokumente sind in deutscher Sprache mitzuliefern:

*Betriebsanleitung LKW*

*Wartungsanleitung LKW*

*Fahrzeugbrief*

*Schaltpläne*

*Ersatzteilliste (Papier und digital)*

*Serviceheft*

*Prüfbuch LKW*

*Betriebsanleitung Anbaukran*

*Wartungsanleitung Anbaukran*

*Serviceheft Anbaukran*

*Prüfbuch Anbaukran*

**16. Angebotenes Fahrzeug**

Typ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Kostenzusammenstellung**

Netto- Angebotspreis für 1 Stck. LKW mit Anbaukran (Position2-12)……………………………€

Gesamtangebotssumme ohne Ust., Incl. Nachlass …………………………..€

Zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Gesamtsumme incl. USt. und Nachlass **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**€

**18. Optionalpositionen**

Diese Positionen gehen nicht in die Wertung ein. Werden einzelne Optionalpositionen nicht angeboten, führt dies nicht automatisch zum Ausschluss aus der Wertung (€ incl.MwSt.).

* Klimaanlage mit automatischer Temperaturregelung …………………………..€
* Standheizung (Diesel betrieben) …………………………..€
* Sonnenblende vor der Windschutzscheibe …………………………..€
* Alternativ zu Position 11

Lieferung einer Werkzeugkiste aus nichtrostendem

Stahl mit 2 abgedichteten, verschließbaren,

seitlichen Klappen in den Maßen (siehe Position 11)

und Montage zwischen Fahrerhaus und Kippbrücke …………………………..€