**Anlage 2 zum EVB-IT-Kaufvertrag** Seite 1 von 2

**1a. Funktionsbeschreibung Drucker für Patientenarmbänder**

**Die vom Bieter anzubietenden Produkte müssen die folgenden Kriterien erfüllen:**

**Allgemein:**

• Thermodirektdruck von Barcodes, Text und Grafiken

• kompatibel mit LAN, Windows, Apple, Linux

• Armbanddrucker (2 Zoll)

• Druckauflösung: min 150 dpi – max 300 dpi (12 Punkte/mm)

• Anschluss- und Kommunikationsmöglichkeiten: USB Host, USB, Ethernet, Bluetooth

• Low Energy (Standard)

• Material-Kalibrierung

• Auflösung: 150 - 300 dpi

• Speicher: 512 MB Flash-Speicher und 256 MB SDRAM-Speicher

• Schnittstelle: USB / Ethernet

• Höhe der Standardgarantie (Angabe der Garantiedauer)

• Zentrale Konfigurationssoftware (Dokumentenentwurf, Geräteverwaltung, Geräteintegration)

• desinfektionsmittelbeständigem Gehäuse

**Elektrik:**

* Universelles Netzteil 100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz

**Schriftarten und Grafik:**

* Unterstützt benutzerdefinierte Schriftarten und Grafiken, einschließlich kundenspezifischer
* Logos

**Richtlinienkonformität:**

• CE-Kennzeichnung: Konformität mit den gesetzlichen europäischen Anforderungen an die elektrische Sicherheit entsprechend der CE Kennzeichnung

• Konformes Netzteil: IEC 60601-1

• Netz- oder batteriebetriebene Einrichtung: EC 60950-1 bzw. 62368-1

• Emissionsanforderungen EN55022 Class B

• Störfestigkeitseigenschaften – EN55024

• Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN61000-3-2, EN61000-3-3

• sowie der EN 300 328, EN 301 893, EN 62311

**Stromversorgung:**

• IEC 60601-1:201

**1b. Funktionsbeschreibung LAN Modul für Drucker**

Die vom Bieter anzubietenden Produkte müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

100% Kompatibilität zum Drucker: Zebra ZD411 – 203dpi RTC USB BT WLAN weiß

**2. Schulungen** Seite 2 von 2

2.1 Art und Umfang der Schulungen

