**Leistungsbeschreibung LOS 2**

**Auftraggeber Daten:**

Auftraggeber: Kulturamt Zwickau  
Kunstsammlungen Zwickau  
Kolpingstraße 8  
08058 Zwickau

**Auftragnehmer-Daten:** (Name, Adresse, Firmenstempel)

**Projekt-Daten:**

Projektbezeichnung: Anschaffung von Depotlagertechnik für die Kunstsammlungen Zwickau

08056 Zwickau  
08066 Zwickau

Bezeichnung: LOS 2 – Regale, Rampe

Inhaltsverzeichnis

[**1. Schwerlastregal Modul für 12 EU-Paletten** 2](#_Toc198733350)

[**2. Schwerlastregale** 2](#_Toc198733351)

[**3. Klappbare Zufahrtsrampe** 3](#_Toc198733352)

# **1. Schwerlastregal Modul für 12 EU-Paletten**

**Allgemeine Beschreibung**Das Schwerlastregalsystem (10 Regale) wird als Variante Palettenregal benötigt und soll je 12 EU-Paletten fassen. Es soll hohen Belastungen von bis zu 9.000 kg pro Feld problemlos standhalten und mit 1.000 kg pro Palette belastet werden können, dabei soll es aus 2 Ebenen und 2 Felder bestehen. Am besten hat es auch Regalboden aus Drahtgitter für die Lagerung ohne Palette.

**Technische Daten**

* Qualitativ hochwertiges, stabiles Palettenregal für 12 EU-Paletten
* Maße: Gesamtbreite ca. 570 cm (Nutzbreite: 3 x 180 cm - 540 cm), 110 cm tief, 250 cm hoch
* 2 Ebenen / Auflage Drahtgitter
* Belastungen von bis zu 9.000 kg pro Feld

**Lieferumfang und Serviceleistungen**

* Lieferung an den Standort des Auftraggebers
* Garantie

**10 Stück**

# **2. Schwerlastregale**

**Allgemeine Beschreibung**

Benötigt werden insgesamt 6 Schwerlastregale mit Fachböden und mindestens 5 Ebenen, und zwar ein jeweils leicht an die räumlichen Gegebenheiten anzupassendes, variables Schwerlast-Regalsystem mit Fachböden

**Technische Daten**

* 3 m Fachbodenregal
* Maße: 50 cm tief, 2 m hoch
* verzinkt oder pulverbeschichtet
* Ca. 5 Ebenen / Auflage Stahl / Fachlast 200 kg
* Besonders unkomplizierte Montage für einen schnellen Aufbau
* Einfaches Stecksystem
* Qualitativ hochwertige Materialien für eine lange Nutzung

**Lieferumfang und Serviceleistungen**

* Lieferung an den Standort des Auftraggebers
* Garantie

**6 Stück**

# **3. Klappbare Zufahrtsrampe**

**Allgemeine Beschreibung**

Der Auftraggeber beabsichtigt die Anschaffung einer klappbaren Zufahrtsrampe, die eine stabile und sichere Lösung für die Verladung in bzw. aus einem KfZ ermöglicht.

**Eigenschaften**

* Geeignet für Einkaufswagen, Rollstühle, Laufwagen und mehr
* zusammenklappbar, mit praktischem Transportgriff
* Nutzbare Breite: 810 mm
* Maximale Belastbarkeit: 450 kg
* Rutschfester Belag für mehr Sicherheit

**Technische Daten:**

* Außenbreite: 890 mm
* Außenhöhe: 80 mm
* Materialstärke: 4 mm
* Material: Aluminium
* Einsatzbereich: Außenbereich
* Außenlänge: 1660 mm
* Gewicht: ca. 20 kg

**2 Stück**

**Preisliste**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Stk.** | **Bezeichnung** | **Einzelpreis in EUR** | **Gesamtpreis**  **in EUR** |
| 1 | 10 | Schwerlastregal Modul für 12 EU-Paletten |  |  |
| 2 | 6 | Schwerlastregale |  |  |
| 3 | 2 | Klappbare Zufahrtsrampe |  |  |
|  |  |  | netto: |  |
|  |  |  | zzgl. 19% Ust. |  |
|  |  |  | brutto: |  |